R0(config)# interface fastEthernet 0/0

R0(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R0(config-if)#no shutdown

R0(config)# interface fastEthernet 0/1

R0(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

R0(config-if)#no shutdown

How to Test?

Double Click PC0 go

Desktop Tab 🡪 command prompt

Then Type 🡪 ping 192.168.2.1