R0>en

R0#conf t

R0(config-if)#hostname R0

R0(config)#interface fastEthernet 0/0

R0(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R0(config-if)#no shutdown

R0(config-if)#int s0/0

R0(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.252

R0(config-if)#no shutdown

R0(config-if)#clock rate 64000

R0(config-if)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2

R1>en

R1#conf t

R1(config-if)#hostname R1

R1(config)#interface fastEthernet 0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#int s0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1